MIRROR LED

Een LED opbouwwandarmatuur met een behuizing uit elektrostatisch geschilderd aluminium met een opaal diffusor. De end caps zijn inbegrepen in de set. Het toestel is een langwerpige blek waarvan uit 2 zijden licht komt.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
592x50x60  
882x50x60  
1172x50x60

Beschermingsgraad: IP44  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K 4000K  
Omgevingstemperatuur: -15°C tot 40°C  
Certificaten: MacAdam SDCM 3  
Garantie: 2 jaar

