SNAKE LED

Een LED pendelarmatuur met een behuizing uit aluminium in de kleur grijs (of RAL kleur naar keuze architect) met een opaal diffusor. Het toestel heeft een gebogen profiel en verdeelt het licht over de volledige onderkant van het toestel. Het toestel beschikt over een meegeleverde pendelset die het profiel doormiddel van bevestiging op 2 punten het toestel 1,5m laat pendelen.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
1835x225x60

Beschermingsgraad: IP40  
Levensduur LEDS: L90B10 52.000h  
Lichtkleur: CRI83 3000K, 4000K  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Omgevingstemperatuur: -15 tot 40°C  
Verblindinsgraad: UGR < 21,1  
Certificaten: MacAdam SDCM3   
Garantie: 2 jaar



