PARABOLIC SLIM LED

Een vierkant LED plafondopbouw armatuur vervaardigd uit staal, elektrostatisch geschilderd in wit met een gepolijst aluminium microprismatisch diffusor met parabolische reflector. Deze reflector/diffusorcombinatie staat garant voor een minimale verblinding. Het toestel onderscheidt zich esthetisch door de 2, 3 of 4 elegante langwerpige lichtvlakken die gelijkmatig verdeeld zijn over het toestel.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
596x596x30  
1196x596x30  
596x596x35  
1196x296x35  
596x296x30  
1196x296x30  
596x596x35  
1196x296x35

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI83 3000K, 4000K  
Omgevingstemperatuur: -15°C tot 40°C  
Verblindingsgraad: UGR < 18  
Certificaten: MacAdam Step3  
Garantie: 2 jaar

