SIGMA II G/K LED

Een LED inbouwarmatuur met een elektrostatisch geschilderd aluminium basisprofiel in de kleur grijs met een opaal, microprismatisch of parabolisch diffusor en met hoogglans reflector. Het toestel is rechthoekig en is ontworpen om perfect en moeiteloos ingebouwd te kunnen worden.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
545x73x75  
1085x73x75  
1625x73x75  
2170x73x75

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L90B10 54.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Omgevingstemperatuur: 0 tot 40°C  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Verblindingswaarde: UGR <22  
Garantie: 2 jaar  
Accessoires: SIGMA G/K End cap  
 SIGMA /K 900 Joint  
 Sigma/ Velo/ VIP/ VIP G/K Invisible linear joint

