SIX RECESSED

Een LED inbouw downlighter met een schijfvormige behuizing uit aluminium in de beschikbare kleuren RAL 9016 en RAL 9005 met een polycarbonaat diffusor. Het toestel is 310° verstelbaar in verschillende richtingen. Het toestel is een schijf waaruit het licht gestraald wordt, de schijf vertrouwd op een afgeronde balk die de verbinding mogelijk maakt tussen het plafond en de schijf. Het toestel is ook verkrijgbaar met 3F-adaptor voor toepassingen op 3F-rail.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø102x113 Boorgat: Ø62 | Inbouwdiepte: min 100  
Ø80x89 Boorgat: Ø62 | Inbouwdiepte: min 100  
Ø57x64 Boorgat: Ø50 | Inbouwdiepte: min 130  
Ø41x48 Boorgat: Ø41 | Inbouwdiepte: min 130

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM DALI  
Gradenhoek: 17°/ 26°/ 34° | 19°/ 28°/ 38° | 17°/ 24°/34° | 17°/ 23°/ 34°  
Verblindingswaarde: UGR 23  
Certificaten: MacAdam Step 2  
Garantie: 5 jaar

