
DEEP LED

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit aluminium RAL 9016 met een diffusor uit polymethylmethacrylaat. Dit betreft een sober vormgegeven toestel met dieperliggende optiek. Het toestel is verkrijgbaar met noodunit. De montage gebeurt aan de hand van twee springveren. Het toestel maakt deel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø220, Ø335.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø220x73 Boorgat: Ø205 | Inbouwdiepte: min. 90

Beschermingsgraad: IP43  
 Ook beschikbaar in IP54  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 94°  
Verblindingswaarde: UGR <25  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM 1-10V en DIM DALI  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar






DEEP LED MAXI

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit aluminium RAL 9016 met een diffusor uit polymethylmethacrylaat. Dit betreft een sober vormgegeven toestel met dieperliggende optiek. Het toestel is verkrijgbaar met noodunit. De montage gebeurt aan de hand van twee springveren. Het toestel maakt deel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø220, Ø335.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø335x81,5 Boorgat: Ø320 | Inbouwdiepte: min. 99

Beschermingsgraad: IP43  
 Ook beschikbaar in IP54  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 99°  
Verblindingswaarde: UGR < 24  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM 1-10V en DIM DALI  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar



DEEP LED MINI

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit aluminium RAL 9016 met een diffusor uit polymethylmethacrylaat. Dit betreft een sober vormgegeven toestel met dieperliggende optiek. De montage gebeurt aan de hand van twee springveren. Het toestel is tevens verkrijgbaar in grotere diameters met boorgat Ø220mm en Ø 320mm

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø135x64 Boorgat: Ø122 | Inbouwdiepte: min. 85

Beschermingsgraad: IP43  
 Ook beschikbaar in IP54  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 89°  
Verblindingswaarde: UGR < 24  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM 1-10V en DIM DALI  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar

