

GEOMETRIC LED TRIANGLE

Een LED pendelarmatuur in de vorm van een driehoek met een aluminium behuizing in de kleur grijs (of naar keuze architect) met opaal diffusor voor een egale uitstraling. Het toestel heeft de vorm van een driehoek met offset van enkele centimeters waardoor een doorkijk ontstaat en het toestel heel licht oogt. Het toestel behoort tot een productfamilie waar volgende vormen tot de mogelijkheid behoren: driehoek, ring en rechthoek.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
650x650x60  
1065x1065x80

Beschermingsgraad: IP40  
Levensduur LEDS: L80B10 54.000h  
Lichtkleur: CRI84 3000K, 4000K  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Omgevingstemperatuur: -15 tot 40°C  
Verblindingsgraad: UGR < 20,4  
Certificaten: MacAdam SDCM3   
Garantie: 2 jaar




GEOMETRIC LED RING

Een LED pendelarmatuur in de vorm van een ring met een aluminium behuizing in de kleur grijs (of naar keuze architect) met opaal diffusor voor een egale uitstraling. Het toestel heeft de vorm van een circel met offset van enkele centimeters waardoor een doorkijk ontstaat en het toestel heel licht oogt. Het toestel behoort tot een productfamilie waar volgende vormen tot de mogelijkheid behoren: driehoek, ring en rechthoek.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø800x60  
Ø1200x60  
Ø80x108  
Ø1200x108

Beschermingsgraad: IP40  
Levensduur LEDS: L80B10 54.000h  
Lichtkleur: CRI84 3000K, 4000K  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Omgevingstemperatuur: -15 tot 40°C  
Verblindingsgraad: UGR < 20,4  
Certificaten: MacAdam SDCM3   
Garantie: 2 jaar





GEOMETRIC LED SQUARE

Een LED pendelarmatuur in de vorm van een vierkant met een aluminium behuizing in de kleur grijs (of naar keuze architect) met opaal diffusor voor een egale uitstraling. Het toestel heeft de vorm van een vierkant met offset van enkele centimeters waardoor een doorkijk ontstaat en het toestel heel licht oogt. Het toestel behoort tot een productfamilie waar volgende vormen tot de mogelijkheid behoren: driehoek, ring en rechthoek.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
680x680x60  
980x980x80

Beschermingsgraad: IP40  
Levensduur LEDS: L80B10 54.000h  
Lichtkleur: CRI84 3000K, 4000K  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Omgevingstemperatuur: -15 tot 40°C  
Certificaten: MacAdam SDCM3   
Garantie: 2 jaar

