
DROP LED

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit aluminium RAL 9016 met een diffusor uit polymethylmethacrylaat. Het toestel onderscheidt zich esthetisch door een dieperliggende optiek, waardoor een zacht overvloeiend effect ontstaat. Het toestel is verkrijgbaar met noodunit en maakt onderdeel uit van een productfamilie met volgende diameters: Ø85, Ø153, Ø260 en Ø395.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø260x73 Boorgat: Ø245 | Inbouwdiepte: min. 90

Beschermingsgraad: IP43  
 Ook beschikbaar in IP54  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 98°  
Verblindingswaarde: UGR < 25  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM 1-10V en DIM DALI  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar




DROP LED maxi

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit aluminium RAL 9016 met een diffusor uit polymethylmethacrylaat. Het toestel onderscheidt zich esthetisch door een dieperliggende optiek, waardoor een zacht overvloeiend effect ontstaat. Het toestel is verkrijgbaar met noodunit en maakt onderdeel uit van een productfamilie met volgende diameters: Ø85, Ø153, Ø260 en Ø395.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø395x93 Boorgat: Ø375 | Inbouwdiepte: min. 110

Beschermingsgraad: IP43  
 Ook beschikbaar in IP54  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 97°  
UGR-waarde: 20,4 | 21,6 | 22,7 | 23,4  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM 1-10V en DIM DALI  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar




DROP LED mini

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit aluminium RAL 9016 met een diffusor uit polymethylmethacrylaat. Het toestel onderscheidt zich esthetisch door een dieperliggende optiek, waardoor een zacht overvloeiend effect ontstaat. Het toestel is verkrijgbaar met noodunit en maakt onderdeel uit van een productfamilie met volgende diameters: Ø85, Ø153, Ø260 en Ø395.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø153x60 Boorgat: Ø140 | Inbouwdiepte: min. 80

Beschermingsgraad: IP43  
 Ook beschikbaar in IP54  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 94°  
UGR-waarde: 23 | 23,9  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM 1-10V en DIM DALI  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar




DROP LED micro

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit aluminium RAL 9016 of RAL 9005 met een diffusor uit polymethylmethacrylaat. Het toestel onderscheidt zich esthetisch door een dieperliggende optiek, waardoor een zacht overvloeiend effect ontstaat. Het toestel is verkrijgbaar met noodunit en maakt onderdeel uit van een productfamilie met volgende diameters: Ø85, Ø153, Ø260 en Ø395.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø85x60 Boorgat: Ø73 | Inbouwdiepte: min. 75

Beschermingsgraad: IP54  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI80 2700K, 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 81°  
UGR-waarde: 19,8 | 20,9 | 26,1 | 27,2   
Dimbaar: beschikbaar met DIM Phase Cut  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar



DROP LED micro trans

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit aluminium RAL 9016 of RAL 9005 met een diffusor uit polymethylmethacrylaat. Om verblinding te voorkomen beschikt deze downlighter over een facetreflector. Het toestel onderscheidt zich esthetisch door een dieperliggende optiek, waardoor een zacht overvloeiend effect ontstaat. Het toestel is verkrijgbaar met noodunit en maakt onderdeel uit van een productfamilie met volgende diameters: Ø85, Ø153, Ø260 en Ø395.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø85x60 Boorgat: Ø73 | Inbouwdiepte: min. 75

Beschermingsgraad: IP54  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI80 2700K, 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 38°  
Verblindingsfactor: UGR <19  
Dimbaar: beschikbaar met DIM Phase Cut  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar

