ALTO LED

Een smal langwerpig LED pendelarmatuur met een behuizing uit elektrostatisch geschilderd aluminium met een opaal, parabolische of microprismatische diffusor. Ondanks de smalle breedte kon de driver in de behuizing ingebouwd worden. De montage van het toestel gebeurd via een meegeleverde pendelset.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
545x28x100  
1085x28x100  
1625x28x100  
2170x28x100

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Omgevingstemperatuur: -20°C tot 40°C  
Dimbaar: beschikbaar met DIM 1-10V, DIM Push en DIM DALI  
Certificaten: MacAdam SDCM 3  
Verblindingswaarde: UGR < 22  
Garantie: 2 jaar  
Accessoires: Elektrische ophangkabel in de beschikbare kleuren grijs of wit  
 Eindkap (set van 2 stuks) in de beschikbare kleuren grijs of zwart  
 Verbindingselement (voor lijn installatie)  
 Ophankabel

