MATCH

Een LED straler vervaardigd uit gegoten aluminium. Het toestel is rechthoekig, deze rechthoek is opgedeeld in twee, vier, zes of acht gelijke delen. Daarnaast is het toestel 90° verstelbaar, zo het kan het toestel horizontaal, verticaal of diagonaal geplaatst worden.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
510x226x102  
600x560x260  
640x830x315  
111x830x315

Beschermingsgraad: IP66  
Slagvastheid: IK10  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 5000K  
Dimbaar: Beschikbaar met DIM DALI en DIM 1-10V  
Garantie: 3 jaar



