TORINO SPORT LED

Een rechthoekig opbouwplafondarmatuur met een behuizing in de kleur wit uit staalplaat met een aluminium diffusor en hoogglans reflector. Het toestel heeft een symmetrische parabolisch alu-louver en een beschermingsrooster die ontworpen is voor sportfaciliteiten en de impact van ballen te weerstaan (IK10 30J)

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
1226x274x65  
1226x486x65

Beschermingsgraad: IP20  
Slagvastheid: IK10  
Levensduur LEDS: L90B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI83 3000K, 4000K  
Certificaten: MacAdam SDCM3  
Garantie: 2 jaar

