TORINO SPORT LED

Een rechthoekig opbouwplafondarmatuur met een behuizing in de kleur wit uit staalplaat met een aluminium diffusor en hoogglans reflector. Het toestel heeft een symmetrische parabolisch alu-louver en een beschermingsrooster die ontworpen is voor sportfaciliteiten en de impact van ballen te weerstaan (IK10 30J)

Beschikbaar in volgende afmetingen:
1226x274x65
1226x486x65

Beschermingsgraad: IP20
Slagvastheid: IK10
Levensduur LEDS: L90B10 60.000h
Lichtkleur: CRI83 3000K, 4000K
Certificaten: MacAdam SDCM3
Garantie: 2 jaar

