FINESTRA RING LED

Toestel met cilindrische behuizing uit staalplaat en polycarbonaat opaal of microprismatische diffusor. Het toestel is geschikt voor opbouw of pendelmontage aan de hand van een accessoire. Tevens kan het toestel aan de hand van een inbouwframe ingebouwd worden in vals plafond. Het toestel onderscheidt zich door zijn sobere, moderne vormgeving en hoge lichtopbrengst.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø320x69  
Ø320x69  
Ø440x69  
Ø520x69  
Ø800x110  
Ø1065x125

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L90B10 54.000h  
Lichtkleur: CRI83 3000K, 4000K  
Verblindingswaarde: UGR < 20,3  
Dimbaar: beschikbaar met DIM 1-10V, DIM push, en DIM DALI  
Certificaten: MacAdam Step3  
Garantie: 2 jaar

