REPLAY

Een rechthoekige LED straler vervaardigd uit een basis van gegoten aluminium met een cover uit geëmailleerd plaatstaal. Deze zijn geschilderd met thermohardend polyesterpoeder, voorafgaand ontvettings- en fosfateringsproces dat een extreem hoge weerstand tegen chemische en atmosferische middelen garandeert, dit alles in de kleur RAL 9006. Aan de bovenkant van het toestel bevinden zich koelribben die zorgen voor een passieve koeling van het toestel. Daarnaast beschikt het toestel over verschillende accessoires.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
391x291x73

Beschermingsgraad: IP66  
Slagvastheid: IK05  
Levensduur LEDS: L80B10 58.000h   
Lichtkleur: CRI80 4000K, 3000K, 5000K  
Omgevingstemperatuur: -35°C tot 45°C  
Dimbaar: Beschikbaar met DIM DALI  
Certificaten: ENEC  
Garantie: 3 jaar  
Accessoires: Protection grid, Frame for built-in, 1h Maintaned emergency kit,  
 Rotation bracket

