LINE

Een LED toestel geschikt voor interieur en exterieur toepassingen met een behuizing vervaardigd uit gegoten aluminium, zeer goed bestand tegen oxidatie dankzij de op zirkonium gebaseerde passiveringsbehandeling en de UV-gestabiliseerde polyesterharscoating. Bovenaan het toestel zit een zwart polycarbonaat dop. De diffusor is gemaakt van zeer dik optisch polycarbonaatglas, spuitgegoten en vervolgens handmatig afgewerkt. Het toestel bevat siliconen pakkingen IP66 en A4 RVS bouten en moeren. Daarnaast is het toestel voerzien voor veiligheidsschroeven. Door middel van RVS veren is het toestel geschikt voor snelle montage in de standaard palen van Ø60.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø60x223  
Ø220x92  
Ø225x95  
Ø330x92

Beschermingsgraad: IP66  
Slagvastheid: IK08 5J  
Levensduur LEDS: L80B10 70.000h  
Lichtkleur: CRI80 4000K, 3000K, 2700K  
 CRI70 4000K, 3000K, 2700K  
Omgevingstemperatuur: -35°C tot 40°C  
Dimbaar: Beschikbaar met DIM DALI en DIM 1-10V  
Certificaten: ENEC  
Garantie: 5 jaar  
Accessoires: Basis Ø170mm voor Still post, intrekbare basisplaat, sjabloon en   
 bevestigingsset Still Post Ø60mm, Box Clamp 60/ Line, Cover Line,  
 uitsparingsbox Stile Next 60T – 60Q/ Clamp 60, Cover Line 220 Zero,  
 Beugel Line/ Line Down

