DUOMO

Een ronde inbouw LED downlight met een behuizing uit aluminium in wit met een diffusor uit polycarbonaat. Het toestel is een cilinder waarin een lens geplaatst werd bestaande uit optisch glas. Deze lens zorgt ervoor dat het licht breed uitgestraald wordt zonder daarbij verblinding te laten optreden. Aan de achterkant van het toestel zijn koelribben aanwezig die ervoor zorgen dat het toestel passief gekoeld wordt.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø190x120 Boorgat: Ø117 | Inbouwdiepte: min. 145  
Ø190x145 Boorgat: Ø117 | Inbouwdiepte: min. 145

Beschermingsgraad: IP65/IP22  
 beschikbaar met IP65/IP65  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 42°  
Verblindingsfactor: UGR <19  
Dimbaar: beschikbaar met DIM Push, DIM DALI  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar

