VIP IP44 LED

Een LED pendelarmatuur met een elektrostatisch geschilderd aluminium profiel in de standaard kleur grijs. Het toestel laat de keuze uit een opaal of MPRM diffusor. Het toestel wordt geleverd met bijhorende eindkappen. Het toestel is balkvormig en schijnt via de onderkant een gelijkmatig verdeeld licht uit. Het toestel kan een lineaire verbinding maken zonder dat de eindkappen daarvoor verwijderd moeten worden.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
300x65x65  
589x65x65  
879x65x65  
1169x65x65  
612x86x65  
905x86x65  
1198x86x65

Beschermingsgraad: IP44  
Levensduur LEDS: L80B10 54.000h  
Lichtkleur: CRI84 3000K, 4000K  
Dimbaar: beschikbaar met DIM 1-10V, DIM Push en DIM DALI  
Certificaten: MacAdam SDCM 3  
Verblindingswaarde: UGR 20,9  
Garantie: 2 jaar

