NOVA TONDA LED

Een ronde opbouw LED armatuur is geschikt voor plafond- & muurmontage montage en heeft een behuizing uit polycarbonaat in de beschikbare kleuren wit, zwart en grijs met een polycarbonaat opaal diffusor. De diffusor sluit bijna naadloos aan op de behuizing en zorgt voor een egale verspreiding van het licht zonder dat de leds zichtbaar zijn. De montage gebeurt werktuigloos. Het toestel is beschikbaar met noodunit M3h en bewegingssensor.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø470x157  
Ø330x126  
Ø260x102

Beschermingsgraad: IP65  
 Ook beschikbaar in IP44  
Levensduur LEDS: L90B10 51.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K 4000K  
Certificaten: ENEC  
Garantie: 2 jaar

