ROMA IP54 LED

Een rechthoekige LED plafondtegel uit gepoederlakt gegalvaniseerd staal in de kleur wit met een opaal diffusor ui polycarbonaat.

Beschikbaar in volgende afmetingen:
595x595x80
1195x295x80

Beschermingsgraad: IP54
Levensduur LEDS: L80B10 54.000h
Lichtkleur: CRI83 3000K, 4000K
Omgevingstemperatuur: 0°C tot 35°C
Verblindingsgraad: UGR < 19
Certificaten: MacAdam Step3
Garantie: 2 jaar

