ILUMO LED

Een LED toestel met een rechthoekige behuizing uit elektrostatisch geschilderde aluminium met transparant gehard glas. Het toestel heeft de vorm van een balk, aan de beide zijden zit telkens beugels waardoor het toestel eenvoudig aan de wand of aan de vloer gemonteerd kan worden. Het licht wordt uitgestraald langs één kant via ronde gaten die zich in de behuizing bevinden.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
340x64x86  
600x64x86  
640x64x86  
940x64x86  
1240x64x86  
1160x64x86

Beschermingsgraad: IP66  
Slagvastheid: IK10  
Levensduur LEDS: L90B20 60.000h   
Lichtkleur: CRI80 4000K  
Omgevingstemperatuur: -25°C tot 40°C  
Dimbaar: Beschikbaar met DIM DALI en DIM 1-10V  
Certificaten: MacAdam SDCM3  
Garantie: 2 jaar

