FIT RECESSED

Een LED inbouw downlighter met een cilindrische behuizing uit aluminium in de beschikbare kleuren RAL 9016 en RAL 9005 met een polycarbonaat diffusor. Het toestel is cilindervormig en lijkt aan een bedrading te bengelen. Het toestel is 90° verstelbaar in verschillende richtingen. Het toestel is ook verkrijgbaar met 3F-adaptor voor toepassingen op 3F-rail. Het toestel beschikt over accessoires die verkrijgbaar zijn op aanvraag.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø35x103(+35) Boorgat: Ø62 | Inbouwdiepte: min 130  
Ø50x146(+45) Boorgat: Ø50 | Inbouwdiepte: min 120

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Gradenhoek: 15°/ 28°/ 47° | 19°/ 29°/ 38°  
Certificaten: MacAdam Step 2  
Verblindingswaarde: UGR < 25  
Garantie: 5 jaar  
Accessoires: Anit-glare Honeycomb Louver

