ANTARES

Een LED toestel met een rechthoekige behuizing en frame vervaardigd uit gegoten aluminium in de kleur antraciet RAL7039. Het toestel is geschilderd met een thermohardend polyesterpoeder, voorafgaand onderging het een ontvettings- en fosfateringsproces dat een extreem hoge bestendigheid tegen chemische en atmosferische invloeden garandeert. Het toestel kan op verschillende manieren gemonteerd worden: op een paal, aan de wand, aan het plafond of op de grond. Het glas is extra helder gehard glas met een dikte van 4mm. De beugel is 3mm gegleufd en vervaardigd uit dik gevormd staal. Aan de bovenkant van het toestel zitten koelribben waardoor het toestel passief gekoeld wordt. Bovendien heeft het toestel nog enkele accessoires

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
590x630x150

Beschermingsgraad: IP66  
Slagvastheid: IK10  
Levensduur LEDS: L80B10 80.000h   
Lichtkleur: CRI80 4000K, 2200K, 3000K, 5700K  
Omgevingstemperatuur: -35°C tot 45°C  
Dimbaar: Beschikbaar met DIM DALI en DIM 1-10V  
Certificaten: ENEC  
Garantie: 5 jaar  
Accessoires: Evolution beschermingsrooster, Evolution vizier,  
 Cosmo beschermingsrooster, Evolution sluitrooster, Evolution, Cosmo en   
 Antares adapter Ø40/60 mm

 