MOVIMENTO LED

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat met een microprismatisch polymethylmethacrylaat diffusor en een hoogglans facetreflector. Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Doordat het inbouw toestel beschikt over een dubbele ring is het mogelijk om het toestel op beide assen in alle richtingen 30° te richten. Optioneel zijn er filtermodules beschikbaar voor de food en retailindustrie.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø190x175 Boorgat: Ø175

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 50.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K, 4000K  
 CRI80 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 42°  
 Ook beschikbaar met 16°, 24°, 60°  
Garantie: 2 jaar

