POP UP

Een inbouwspot met een cilindrische behuizing en is volledig richtbaar tot 90° in alle richtingen. Het toestel is vervaardigd uit aluminium en beschikt over een facetreflector. De spot is erg compact en heeft een minimale inbouwhoogte van 80mm. De inbouwspot kan in verschillende richtingen gepositioneerd worden.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø86x61 Boorgat: Ø79 | Inbouwdiepte: min. 80

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 20°/ 30°/ 56°  
Verblindingswaarde: UGR 18,1 | 17,2 | 19,6  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM 1-10V en DIM DALI  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar

