
OLYMPIA LED

Een langwerpige afgeronde inbouw LED downlighter met een behuizing uit aluminium met een diffusor uit polycarbonaat. De ovale vorm laat toe een nieuwe perceptie in ruimtes te creëren. De opaal polycarbonaat diffusor zorgt voor een zacht egale verspreiding van het licht. Het toestel is verkrijgbaar met noodunit en maakt onderdeel uit van een productfamilie met de volgende afmetingen: 180x65x54, 300x83x54.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
300x83x54 Boorgat: 70x285 | Inbouwdiepte: min. 74

Beschermingsgraad: IP54  
Slagvastheid: IK10  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 101°  
Verblindingswaarde: UGR < 21,9  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM 1-10V en DIM DALI  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar



OLYMPIA LED mini

Een langwerpige afgeronde inbouw LED downlighter met een behuizing uit aluminium met een diffusor uit polycarbonaat. De ovale vorm laat toe een nieuwe perceptie in ruimtes te creëren. De opaal polycarbonaat diffusor zorgt voor een zacht egale verspreiding van het licht. Het toestel is verkrijgbaar met noodunit en maakt onderdeel uit van een productfamilie met de volgende afmetingen: 180x65x54, 300x83x54.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
180x65x54 Boorgat: 52x167 | Inbouwdiepte: min. 74

Beschermingsgraad: IP54  
Slagvastheid: IK10  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 87°  
UGR-waarde: 21,7  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM 1-10V en DIM DALI  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar

