
TOP 48V

Een cilindrische LED railspot 48V met een aluminium behuizing in de beschikbare kleuren RAL9016 en RAL9005 met een diffusor uit polycarbonaat met hoogglans reflector. De vormgeving van het toestel is eenvoudig, een lange cilinder die uit het plafond lijkt te komen.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø40x100

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K  
Stralingshoek: 20°/ 30°/ 56°  
Verblindingsfactor: UGR <19  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Certificaten: MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar  
Accessoires: High Chromatic LED, Beam Mixer Diffuser, Anti-glare Honeycomb Louver



TOP MINI 48V

Een cilindrische LED railspot 48V met een aluminium behuizing in de beschikbare kleuren RAL9016 en RAL9005 met een diffusor uit polycarbonaat met hoogglans reflector. De vormgeving van het toestel is eenvoudig, een lange cilinder die uit het plafond lijkt te komen.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø40x47

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K  
Stralingshoek: 20°/ 30°/ 56°  
Verblindingsfactor: UGR <19  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Certificaten: MacAdam Step2  
Garantie: 2 jaar  
Accessoires: High Chromatic LED, Beam Mixer Diffuser, Anti-glare Honeycomb Louver

