
PUCK recessed

Een cilindrische LED inbouw downlighter met een aluminium behuizing in de beschikbare kleuren RAL9016 en RAL9005 met een polycarbonaat diffusor. Het toestel is een cilinder waarin een lens geplaatst werd bestaande uit optisch glas. Deze lens zorgt ervoor dat het licht breed uitgestraald wordt zonder daarbij verblinding te laten optreden.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø65x265(+10) Boorgat: Ø59 | Inbouwdiepte: min 40  
Ø80x30(+11,5) Boorgat: Ø73 | Inbouwdiepte: min 40  
Ø95x36(+13) Boorgat: Ø86 | Inbouwdiepte: min 46

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K  
Verblindingsfactor: UGR <19  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM DALI  
Gradenhoek: 42°/ 45°/ 47°  
Certificaten: MacAdam Step 2  
Garantie: 2 jaar