
OITO RING

Een ronde LED opbouwarmatuur met behuizing uit aluminium in RAL9005 (of RAL kleur naar keuze architect)en opaal diffusor die het licht egaal verspreidt zonder dat de leds zichtbaar zijn. De rand van het toestel heeft een offset van 106mm waardoor het middenvlak van het toestel open is, hierdoor oogt het toestel zeer elegant. . Het toestel is verkrijgbaar in diameters tot Ø5600mm (!) en is beschikbaar met noodunit M3h. Het toestel kan als opbouw worden gemonteerd of aan de hand van een pendelset worden bevestigd op een hoogte naar keuze bouwheer / architect.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø650x80  
Ø950x80  
Ø1250x80  
Ø1550x80  
Ø1850x80  
Ø2300x80  
Ø3050x80  
Ø3750x80  
Ø4650x80  
Ø5600x80

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI80 4000K 3000K  
 CRI90 3000K 4000K  
Verblindingswaarde: UGR <19  
Dimbaar: beschikbaar met DIM 1-10V en DIM DALI  
Garantie: 2 jaar

