KAMELEON

Een SMD LED inbouw- en opbouwspot met een behuizing uit aluminium in kleur wit RAL9016 met een diffusor uit polycarbonaat. Het toestel heeft een instelbare inbouwopening (Ø 65-205mm). De optiek, die een groot deel beslaat van het toestel bestaat uit het materiaal polystyreen. Een afdekkring van 60mm in aluminium begrensd het toestel op een subtiele manier. Het toestel wordt geleverd met een instelbare kleurtemperatuur.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø235x16 Boorgat: Ø65-205

Beschermingsgraad: IP20  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K, 5700K  
Stralingshoek: 120°  
Omgevingstemperatuur: -20°C tot 45°C  
Garantie: 2 jaar