
TORINO LED

Een vierkantvormige LED plafondopbouwarmatuur met een behuizing uit staalplaat in de kleur wit met de keuze uit verschillende diffusors: een opaal diffusor, een prismatische diffusor (PRM) en een microprismatisch (MPRM) diffusor en satin parabolische rooster PAR-S. Het toestel heeft een uniform uiterlijk en kan opbouw geïnstalleerd worden.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
595x595x65  
595x595x86  
1175x125x50   
596x596x50  
1195x295x65  
1195x295x86  
355x355x72  
295x595x86

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 54.000h  
Lichtkleur: CRI83 3000K, 4000K  
Omgevingstemperatuur: -20°C tot 40°C  
Verblindingswaarde: UGR <20  
Certificaten: MacAdam SDCM3  
Garantie: 2 jaar