

SPORT LOUVRE

Een rechthoekige LED plafondopbouwarmatuur uit plaatstaal met een dikte van 0,5 mm in de kleur RAL9003 (andere RAL kleuren verkrijgbaar op aanvraag) met een aluminium diffusor. De reflector is beschikbaar in polycarbonaat plexi, aluminium grille of gepolierde MIRO. Het toestel voldoet aan de DIN 18032 normen inzake mechanische resistentie en wordt verstevigd met 3 stalen draden in een witte kleur. Het toestel kan op het plafond bevestigd worden, maar kan ook gependeld worden aan de hand van een accessoire. Het toestel is beschikbaar met noodunit en is beschikbaar als opbouwtoestel of inbouwtoestel voor 60x60 plafonds.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
595x595x85  
620x620x85  
620x310x85  
1195x295x85  
1245x620x85  
1255x355x85  
1495x295x85  
1545x310x85  
1545x445x85  
1555x355x85  
1555x450x85  
1995x595x85

Beschermingsgraad: IP40  
Slagvastheid: IK10  
Levensduur LEDS: L90B50 50.000h  
Lichtkleur: CRI80-89 2700K, 3000K, 4000K, 5700K, 6500K  
 CRI90-100 2700K, 3000K, 4000K, 5700K, 6500K  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI, DIM 1-10V  
Verblindingswaarde: UGR 21,9  
Certificaten: ENEC  
Garantie: 2 jaar



SPORT GRID

Een rechthoekige LED plafondopbouwarmatuur uit plaatstaal met een dikte van 0,5 mm in de kleur RAL9003 (andere RAL kleuren verkrijgbaar op aanvraag) met een aluminium diffusor. De reflector is beschikbaar in polycarbonaat plexi, aluminium grille of gepolierde MIRO. Het toestel voldoet aan de DIN 18032 normen inzake mechanische resistentie. en wordt verstevigd met een extra rooster bovenop de aluminium reflector. Het toestel kan op het plafond bevestigd worden, maar kan ook gependeld worden aan de hand van een accessoire. Het toestel is beschikbaar met noodunit en is beschikbaar als opbouwtoestel of inbouwtoestel voor 60x60 plafonds.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
295x1280x85  
1580x295x85  
1580x400x85  
595x595x85  
295x1195x85  
595x1195x85  
295x1495x85  
620x620x85  
310x620x85  
620x1245x85  
310x1545x85  
445x1545x85

Beschermingsgraad: IP40  
Slagvastheid: IK10  
Levensduur LEDS: L90B50 50.000h  
Lichtkleur: CRI80-89 2700K, 3000K, 4000K, 5700K, 6500K  
 CRI90-100 2700K, 3000K, 4000K, 5700K, 6500K  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI, DIM 1-10V  
Verblindingswaarde: UGR 22,2  
Certificaten: ENEC  
Garantie: 2 jaar

