SIGMA II CORNER X LED

Een LED opbouw plafond armatuur met een behuizing uit aluminium in de kleur grijs met een microprismatisch diffusor (MPRM) uit polymethylmethacrylaat of een opaal diffusor uit polymethylmethacrylaat. Het toestel kan zowel opbouw gemonteerd worden als gependeld. Het toestel heeft de vorm van een kruis.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
1117x1117x75

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L90B10 54.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Certificaten: MacAdam SDCM3  
Garantie: 2 jaar  
Accessoires: Elektrische ophanging (grijs, wit en zwart), Sigma II 90° JOINT (grijs),  
 Sigma II End Cap PC (grijs, wit en zwart), Sigma II T JOINT (grijs), END CAP   
 (grijs en zwart), eenvoudige ophaning, Sigma/Velo/Vip G/K onzichtbare lijn  
 JOINT (grijs)

