FINESTRA IP44 LED

Een rechthoekig opbouw LED plafondarmatuur met een behuizing uit staalplaat, elektrostatisch gelakt met microprismatisch of opaal diffusor. De diffusor wordt ingesloten door een 25mm brede rand. Een noodunit behoort tot de mogelijkheden en het toestel kan aan de hand van een accessoire tevens gependeld worden.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
307x307x62  
407x407x62  
307x307x65  
407x407x45  
295x595x65  
595x595x65  
295x1195x65

Beschermingsgraad: IP44  
Levensduur LEDS: L90B10 56.000h  
Lichtkleur: CRI83 3000K, 4000K  
Omgevingstemperatuur: -15° tot 40°  
Dimbaar: beschikbaar met DIM 1-10V, DIM push, en DIM DALI  
Verblindingswaarde: UGR < 20  
Certificaten: MacAdam Step2  
Garantie: 2 jaar

