SUN LED

Een rechthoekige LED plafond inbouw armatuur uit staal, elektrostatisch geschilderd in wit met een transparante microprismatisch diffusor en een hoogglans reflector. Het toestel onderscheidt zich door zijn vormgeving, twee vlakken in de armatuur verspreiden het licht gelijkmatig door de ruimte. Het toestel is verkrijgbaar met een noodunit.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
596x596x47  
1196x296x60  
  
Beschermingsgraad: IP44  
 Ook verkrijgbaar in IP40  
Levensduur LEDS: L90B10 54.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Omgevingstemperatuur: -15°C tot 40°C  
Verblindingsgraad: 596x596 UGR 14,3  
 1196x296 UGR 18,0

Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Verblindingswaarde: UGR < 18  
Certificaten: MacAdam SDCM3  
Garantie: 2 jaar

