TORINO II IP65 LED

Een IP65 LED plafondopbouwarmatuur met een behuizing uit verzinkt staalplaat met microprismatisch of opaal diffusor uit polymethylmethacrylaat uit polycarbonaat of parabolisch louvre.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
596x596x90  
1195x296x90

Beschermingsgraad: IP65  
Levensduur LEDS: L80B10 54.000h  
Lichtkleur: CRI83 3000K, 4000K  
Verblindingsgraad: UGR <19  
Certificaten: MacAdam SDCM3  
Garantie: 2 jaar

