IO 48V

Een ronde LED RAILSPOT 48V met een aluminium behuizing in de beschikbare kleuren RAL9016 en RAL9005 met een diffusor in polycarbonaat. Het toestel bestaat uit twee delen, een ronde koker die uit het plafond lijkt te komen met daaraan gekoppeld een iets kleinere koker waarin de lichtbron verwerkt zit. De kleinere koker is 325° verstelbaar in verschillende richtingen.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
84x57x36

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K  
Gradenhoek: 20°/ 30°/ 56°  
Verblindingsgraad: UGR <18  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Certificaten: MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar

