






STILE NEXT

Een LED toestel geschikt voor interieur en exterieur toepassingen met een behuizing vervaardigd uit gegoten aluminium, zeer goed bestand tegen oxidatie dankzij de zirkonium gebaseerde passiveringsbehandeling en UV-gestabiliseerde polyesterharscoating. De opaal diffusor is vervaardigd uit door warmte en zeefdruk gehard glas. Het toestel bevat siliconen pakkingen en A4 of AISI 316L RVS bouten en moeren. Het toestel kan ingebouwd worden in een wand, daarbij is het raadzaam om de doos met een uitsparing van 5mm diepte, in vergelijking met de muur, om de installatie te vergemakkelijken. Daarenboven behoort het toestel tot een productfamilie met verschillende vormen zoals balk- en cilindervormig, symmetrisch of asymmetrisch,… .

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
105x50x81  
125x50x125  
192x52x81  
105x50x81  
81x52x192  
192x52x81

Beschermingsgraad: IP66  
Slagvastheid: IK06 1J  
Levensduur LEDS: L80B10 70.000h  
Lichtkleur: CRI80 4000K, 3000K  
Garantie: 2 jaar  
Accessoires: Post Stile Next, sjabloon en bevestigingsset voor post Stile Next,  
 Uitsparing box 503, Uitsparing box 506E, Uitsparing box 506L,  
 Aluminium Post Stile Next, Box in aluminium 503, Box in aluminium 506E,  
 Box in aluminium 506L















STILE NEXT

Een LED toestel geschikt voor interieur en exterieur toepassingen met een behuizing vervaardigd uit gegoten aluminium, zeer goed bestand tegen oxidatie dankzij de zirkonium gebaseerde passiveringsbehandeling en UV-gestabiliseerde polyesterharscoating. De opaal diffusor is vervaardigd uit door warmte en zeefdruk gehard glas. Het toestel bevat siliconen pakkingen en A4 of AISI 316L RVS bouten en moeren. Het toestel kan ingebouwd worden in een wand of gipsplaat zonder box. Daarenboven behoort het toestel tot een productfamilie met verschillende vormen zoals balk- en cilindervormig, symmetrisch of asymmetrisch,… .

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
105x52x81  
125x53x125  
192x52x81  
81x52x192  
192x52x81

Beschermingsgraad: IP66  
Slagvastheid: IK06 1J  
Levensduur LEDS: L80B10 70.000h  
Lichtkleur: CRI80 4000K, 3000K  
Garantie: 2 jaar  
Accessoires: Polystyreen mal Stile Next 503, Polystyreen mal Stile Next 106L,   
 Polystyreen mal Stile Next 106E



STILE NEXT












Een LED toestel geschikt voor interieur en exterieur toepassingen met een cilindervormige behuizing vervaardigd uit gegoten aluminium, zeer goed bestand tegen oxidatie dankzij de zirkonium gebaseerde passiveringsbehandeling en UV-gestabiliseerde polyesterharscoating. De diffusor is vervaardigd uit door warmte en zeefdruk gehard glas, daarbij bestaat de keuze om deze opaal of transparant te verkrijgen. Het toestel bevat siliconen pakkingen en A4 of AISI 316L RVS bouten en moeren. Daarenboven behoort het toestel tot een productfamilie met verschillende vormen zoals balk- en cilindervormig, symmetrisch of asymmetrisch,… .

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø66x71  
66x71x66  
Ø137x61  
137x61x137

Beschermingsgraad: IP66  
Slagvastheid: IK06 1J  
Levensduur LEDS: L80B10 70.000h  
Lichtkleur: CRI80 4000K, 3000K  
Garantie: 2 jaar  
Accessoires: Uitsparing box Stile Next 60T – 60Q / Clamp 60, Polystyreen mal Stile next  
 60T – 60Q / Clamp 60, Polystyreen mal Stile Next 120T – 120Q / Clamp 120  
 Uitsparing box Stile Next 120T – 120Q/ Clamp 10



STILE NEXT

Een LED toestel geschikt voor interieur en exterieur toepassingen met een cilindervormige behuizing vervaardigd uit gegoten aluminium, zeer goed bestand tegen oxidatie dankzij de zirkonium gebaseerde passiveringsbehandeling en UV-gestabiliseerde polyesterharscoating. De diffusor is vervaardigd uit door warmte en zeefdruk gehard glas, daarbij bestaat de keuze om deze opaal of transparant te verkrijgen. Het toestel bevat siliconen pakkingen en A4 of AISI 316L RVS bouten en moeren. Daarenboven behoort het toestel tot een productfamilie met verschillende vormen zoals balk- en cilindervormig, symmetrisch of asymmetrisch,… .

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø

Beschermingsgraad: IP67  
Slagvastheid: IK10 20J  
Levensduur LEDS: L80B10 70.000h  
Lichtkleur: CRI80 4000K, 3000K  
Garantie: 2 jaar  
Accessoires: Uitsparing box Stile Next Zero 120T, Uitsparing box Stile Next Zero 120Q,  
 Uitsparing box Stile Next Zero 60T, Uitsparing box Stile Next Zero 60Q,   
 Zuignap Stile Next Zero 120T – 120Q, Zuignap Stile Next 60T – 60Q

