
LEX ECO LED

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit aluminium verkrijgbaar in diverse kleuren: wit, rood, goud, grijs en zwart met een diffusor uit polycarbonaat. De lichtbron ligt diep in het toestel en heeft daarenboven een opvallend lage verbindingsgraad. Het toestel is verkrijgbaar met noodunit M1H. Verder maakt het toestel deel uit van een productfamilie met volgende diameters: Ø151, Ø219. Ook beschikt de productfamilie over een asymmetrisch model met diameter Ø151.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø151x116 Boorgat: Ø140 | Inbouwdiepte: min. 136  
Ø151x133 Boorgat: Ø140 | Inbouwdiepte: min. 170


Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 71°  
Verblindingsfactor: UGR <19  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM 1-10V en DIM DALI  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar




LEX ECO LED blue

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit aluminium RAL 9016 met een diffusor uit polycarbonaat. De lichtbron ligt diep in het toestel en heeft daarenboven een opvallend lage verbindingsgraad. Wanneer de lamp gedoofd is brandt er een blauw sfeerlicht in de rand.  
Het toestel is verkrijgbaar met noodunit M1H. Verder maakt het toestel deel uit van een productfamilie met volgende diameters: Ø151, Ø219. Ook beschikt de productfamilie over een asymmetrisch model met diameter Ø151.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø151x116 Boorgat: Ø140 | Inbouwdiepte: min. 136  
Ø151x133 Boorgat: Ø140 | Inbouwdiepte: min. 170

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 71°  
Verblindingsfactor: UGR <19  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM 1-10V en DIM DALI  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar




LEX ECO 205

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit aluminium RAL 9016 met een diffusor uit polycarbonaat. De armatuur heeft een dikkere rand die niet bewerkt of overschilderd mag worden. De lamp ligt diep in het toestel en heeft daarenboven een opvallend lage verbindingsgraad. Optioneel is een blauw sfeerlicht in de rand die aan gaat wanneer het toestel gedoofd wordt. Het toestel is verkrijgbaar met noodunit M1H. Verder maakt het toestel deel uit van een productfamilie met volgende diameters: Ø151, Ø219. Ook beschikt de productfamilie over een asymmetrisch model met diameter Ø151.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø219x136 Boorgat: Ø205 | Inbouwdiepte: min. 136  
Ø219x153 Boorgat: Ø205 | Inbouwdiepte: min. 190

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 71°  
Verblindingsfactor: UGR <19  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM 1-10V en DIM DALI  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar





LEX ECO asymmetric

Een ronde inbouw LED downlighter met een asymmetrische cilindrische behuizing uit aluminium verkrijgbaar in diverse kleuren: wit, rood, goud, grijs en zwart met een diffusor uit polycarbonaat. De lichtbron ligt dieper en asymmetrisch onder een hoek van 25° in het toestel. Het toestel is verkrijgbaar met noodunit M1H. Het toestel maakt deel uit van een productfamilie met symmetrische modellen verkrijgbaar met volgende diameters: Ø151, Ø219.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø151x122 Boorgat: Ø140 | Inbouwdiepte: min. 142  
Ø151x138 Boorgat: Ø140 | Inbouwdiepte: min. 175

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 60°  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM 1-10V en DIM DALI  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar



LEX ECO asymmetric blue

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing in aluminium in de mogelijke kleuren wit, rood, goud, grijs en zwart met een diffusor uit polycarbonaat. De lichtbron ligt diep en asymmetrisch (25°) in het toestel. Wanneer de lamp gedoofd is brandt er een blauw sfeerlicht in de rand. Het toestel is verkrijgbaar met noodunit M1H. Verder maakt het toestel deel uit van een productfamilie met symmetrische modellen verkrijgbaar in volgende diameters: Ø151, Ø219.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø151x122 Boorgat: Ø140 | Inbouwdiepte: min. 142  
Ø151x138 Boorgat: Ø140 | Inbouwdiepte: min. 175

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 60°  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM 1-10V en DIM DALI  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar

