ATLAS FLOOD LIGHT

Een rechthoekig LED straler vervaardigd uit aluminium. Het toestel is rechthoekig, de LED liggen dieper in het bovenste vlakke deel. Vanaf dit punt schijnt het licht fel.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
350x256x69  
397x298x68,4  
440x337x68  
500x375x68

Beschermingsgraad: IP65  
Levensduur LEDS: L70B50 50.000h   
Gradenhoek: 120°  
Lichtkleur: CRI70 4000K  
Omgevingstemperatuur: -40°C tot 55°C  
Garantie: 2 jaar

