SCOPE SURFACE

Een cilindrische LED opbouw armatuur met een aluminium behuizing in de beschikbare kleuren wit-wit, wit-goud, wit-rood, zwart-zwart en zwart-goud. De cilindervormige armatuur kan zowel opbouw als gependeld gemonteerd worden en is beschikbaar in diverse lengtes 210mm, 270mm en 350mm.

Beschikbaar in volgende afmetingen:
Ø80x350
Ø80x270
Ø80x210

Beschermingsgraad: IP20
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K
Stralingshoek: 47°
Dimbaar: beschikbaar met DIM Push, DIM 1-10V, DIM Phase Cut en DIM DALI
Verblindingswaarde: UGR < 18
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2
Garantie: 2 jaar



